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Типовые эскизные проекты нестационарных торговых объектов для размещения
на территории муниципального образования город Мурманск

	Внешний вид
	Описание

	Торговый павильон

	Вариант 1 (визуализация)
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	Каркас – металлические конструкции из профильных труб различных сечений.
Высота – 3,5 м.
Ширина – 5,0 м.
Длина – 3,0 м.
Стены – сэндвич-панели с утеплителем.
Пол – сэндвич-панели с утеплителем.
Кровля – односкатная, потолок – кровельные сэндвич-панели.
Остекление – рамы из алюминиевого профиля, стеклопакеты (одно- или двухкамерный) темно-коричневого цвета RAL – 8017.
Дверь с фасадной части – остекленная (стеклопакет одно- или двухкамерный) темно-коричневого цвета RAL – 8017.
Дверь (служебный вход) – металлическая коричневого цвета 
RAL - 8017, устанавливается на любой стороне торгового павильона, кроме торгового фронта.
Рольставни на окна/дверь – электрические или механические темно-коричневого цвета RAL – 8017.
Козырек (фриз) – алюминиевая композитная панель коричневого цвета RAL – 8024.
Наружная декоративная отделка (глухие стены) – алюминиевые композитные панели коричневого цвета RAL – 8017 и деревянные бруски натурального цвета

	Торговый павильон

	Вариант 2 (визуализация)
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	Каркас – металлические профильные трубы.
Высота – 3,5 м.
Ширина – 6,0 м.
Длина – 3,1 м.
Стены – сэндвич-панели с утеплителем.
Пол – сэндвич-панели с утеплителем.
Кровля – односкатная, потолок – кровельные сэндвич-панели.
Остекление – рамы из алюминиевого профиля, стеклопакеты (одно- или двухкамерный) темно-серого цвета RAL – 7021.
Дверь с фасадной части – остекленная (стеклопакет одно- или двухкамерный) темно-серого цвета RAL – 7021.
Дверь (служебный вход) – металлическая серого цвета RAL - 7022, устанавливается на любой стороне торгового павильона, кроме торгового фронта.
Рольставни на окна/дверь – электрические или механические темно-серого цвета RAL – 7021.
Козырек (фриз) – фасадные кассеты серого цвета RAL – 7031.
Наружная декоративная отделка – фасадные кассеты серого 
цвета RAL – 7031.
Наружная декоративная отделка (глухие стены) – металлические панели                 (за исключением металлопрофиля) серого цвета RAL - 7031

	Торговый павильон

	Вариант 3 (визуализация)
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	Каркас – металлические профильные трубы. 
Высота – 3,0 м.
Ширина – 2,8 м.
Длина – 4,1 м.
Стены – сэндвич-панели с утеплителем.
Пол – сэндвич-панели с утеплителем.
Кровля – односкатная, потолок – кровельные сэндвич-панели.
Остекление – рамы из алюминиевого профиля, стеклопакет (одно- или двухкамерный) темно-коричневого цвета RAL – 8017, с фасада и торца.
Дверь с фасадной части – остекленная (стеклопакет одно- или двухкамерный) темно-коричневого цвета RAL – 8017.
Рольставни на окна/дверь – электрические или механические темно-коричневого цвета RAL – 8017.
Козырек (фриз) – кассеты из алюкобонда темно-коричневого цвета 
RAL – 8017.
Наружная декоративная отделка с фасада и торца – кассеты из алюкобонда коричневого цвета RAL – 8024.
[bookmark: _GoBack]Наружная декоративная отделка задней стены – металлические панели (за исключением металлопрофиля) коричневого цвета RAL – 8024.















	Торговый павильон

	Вариант 4 (визуализация)
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	Каркас – металлические профильные трубы.
Высота – 3,5 м.
Ширина – 3,5 м.
Длина – 5,0 м.
Стены – сэндвич-панели с утеплителем.
Пол – сэндвич-панели с утеплителем.
Кровля – односкатная, потолок – кровельные сэндвич-панели.
Остекление – рамы из алюминиевого профиля, стеклопакеты (одно- или двухкамерный) темно-коричневого цвета RAL – 8017.
Дверь с фасадной части – остекленная (стеклопакет одно- или двухкамерный) темно-коричневого цвета RAL – 8017.
Дверь (служебный вход) – металлическая коричневого цвета 
RAL – 8024, устанавливается на любой стороне торгового павильона, кроме торгового фронта.
Рольставни на окна/дверь – электрические или механические темно-коричневого цвета RAL – 8017.
Козырек (фриз) – деревянные бруски коричневого цвета RAL – 8024.
Наружная декоративная отделка – деревянные бруски коричневого цвета RAL – 8024 и алюминиевые композитные панели коричневого цвета RAL – 8017















	Киоск

	Вариант 1 (визуализация)
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	Каркас – металлические профильные трубы.
Высота – 3,5 м.
Ширина – 3,0 м.
Длина – 4,0 м.
Стены – сэндвич-панели с утеплителем.
Пол – сэндвич-панели с утеплителем.
Кровля – односкатная, потолок – кровельные сэндвич-панели.
Остекление – рамы из алюминиевого профиля, стеклопакеты (одно- или двухкамерный) темно-коричневого цвета RAL – 8017.
Дверь – металлическая коричневого цвета RAL – 8024.
Рольставни на окна – электрические или механические темно-коричневого цвета RAL – 8017.
Наружная декоративная отделка – фасадные алюминиевые кассеты или металлические панели (за исключением металлопрофиля) коричневого цвета RAL – 8024 с деревянными элементами RAL – 8023

	Вариант 2 (визуализация)
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	Каркас – металлические профильные трубы.
Высота – 3,5 м.
Ширина – 3,0 м.
Длина – 3,0 м.
Стены – сэндвич-панели с утеплителем.
Пол – сэндвич-панели с утеплителем.
Кровля – односкатная, потолок – кровельные сэндвич-панели.
Остекление – рамы из алюминиевого профиля, стеклопакеты (одно- или двухкамерный) темно-серого цвета RAL – 7026.
Дверь – металлическая серого цвета RAL – 7047.
Рольставни на окна – электрические или механические темно-серого цвета RAL – 7026.
Козырек (фриз) – деревянные бруски темно-серого цвета RAL – 7001.
Наружная декоративная отделка – металлические композитные панели светло-серого цвета RAL – 7047
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