Ведомость объемов работ 	
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, 18 (кровля)	
	
№
п/п	Наименование работ и затрат	Единица
измерения	Количество	
1	2	3	4	
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2 ПОКРЫТИЯ	18,84	
2	РАЗБОРКА ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ)	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	18,84	
3	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	1,534	
4	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100М2 КРОВЛИ	18,84	
5	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 	100М2 ПОКРЫТИЯ	0,582	
6	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	100М2 КРОВЛИ	18,84	
7	РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО 0,5 М2	100МЕСТ	16,01	
8	УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	100М ХОДОВ	1,42	
9	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ВЕНТШАХТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НА КРОВЛЕ	М3 КЛАДКИ	5,3	
10	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН КИРПИЧНЫХ ВЕНТШАХТ ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ 	0,28	
11	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ НЕОСТЕКЛЕННЫХ 	100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	0,0504	
12	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ  ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СЛУХОВОГО ОКНА	100М2 ПОКРЫТИЯ	0,3024	
13	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН 	100ОКОН	0,14	
14	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ ОКНО	14	
15	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ОКОН С ОДИНАРНЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ	100М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО	0,0896	
16	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2	РЕШЕТКА	14	
17	ПРОКЛАДКА ТРУБ С ВЫПУСКОМ НА КРОВЛЮ	100М ТРУБОПРОВОДА	0,24	
18	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД СТОЯКАМИ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ЗОНТ	24	
19	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ БРУСЬЕВ	100М	0,56	
20	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН	100М	0,77	
21	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ МАУЭРЛАТОВ С ОСМОЛКОЙ И ОБЕРТЫВАНИЕ ТОЛЬЮ	100М	0,87	
22	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ВЫПРАВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ С ПОСТАНОВКОЙ РАСКОСОВ	ШТ	19	
23	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА КОНЦОВ ДЕРЕВЯННЫХ СТРОПИЛЬНЫХ С УСТАНОВКОЙ СТОЕК ПОД СТРОПИЛЬНЫЕ НОГИ	ШТ	44	
24	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 9 КМ	Т ГРУЗА	76,5185	

Составил: 	ведущий специалист		  Русанова Ю.В.	
	
Проверил:	Главный специалист		  Антонов Е.В.