Ведомость объемов работ
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д.18 (фасад)

№
п/п

Наименование работ и затрат

Единица
измерения

Количество

1 | 2 | 3 | 4
1 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ | 100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕК | 20,348
2 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ | 9,655
3 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ | 0,25
4 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЛЮЛЕК | 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ | 0,25
5 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТЯГ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ДЛИНОЙ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М С ЛЕСТНИЦ | 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ | 0,55
6 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТЯГ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М2 С ЛЮЛЕК | 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ | 0,55
7 | ПЕРЕКЛАДКА КИРПИЧНОГО КАРНИЗА ПРИ ВЫСОТЕ (В РЯДАХ) В 6 КИРПИЧЕЙ | М КАРНИЗА | 80
8 | РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1 КИРПИЧ ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ БОЛЕЕ 1 М2 | 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ | 0,3
9 | РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1/2 КИРПИЧА ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ БОЛЕЕ 1 М2 | 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ | 0,3
10 | СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ) ШИРИНОЙ ДО 0,7 М | 100М | 1,05
11 | РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. | 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ | 0,98
12 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 0,98
13 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 23,262
14 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 9 КМ | Т ГРУЗА | 90,3747
Составил: | ведущий специалист | | Русанова Ю.В.
Проверил: | ведущий специалист | | Антонов Е.В.