В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружающую среду согласно Федеральному закону   
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и в соответствии с требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», просит население и общественные организации (объединения) принять участие в обсуждении влияния на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой на территории города Мурманска и подлежащей экологической экспертизе по объекту: «Проектная документация: «Реконструкция сети ливневой канализации, расположенной в районе многоквартирного дома № 19 по улице Достоевского в городе Мурманске»», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду и техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, (далее – объект).

Заказчик: Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (ул. Спортивная, д. 14, г. Мурманск, 183010   
тел. 8(8152)55-04-20).

Разработчик проектной документации объекта: Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (ул. Спортивная, д. 14, г. Мурманск, 183010 тел. 8(8152)55-04-20).

Месторасположение объекта: г. Мурманск, ул. Достоевского.

Цель намечаемой деятельности: обеспечение бесперебойного отвода поверхностных и дренажных сточных вод от строящегося детского сада в районе жилого дома № 32 по улице Достоевского, а также повышения надежности системы канализации и снижения аварийности.

Условия реализации намечаемой деятельности: Канализационная сеть запроектирована из двуслойных гофрированных труб из полиэтилена высокой плотности с классом жесткости SN8 наружным диаметром 250 - 400 мм по ГОСТ Р 54475-2011. Глубина заложения проектируемой сети канализации от 1,60 до 3,09 м. Прокладка трубопроводов производится открытым траншейным способом. Разработка грунта ведется механизированным способом. В охранной зоне существующих инженерных сетей разработка грунта ведется вручную. На дне траншеи перед укладкой трубопроводов канализации предусмотреть основание из песка толщиной 0,15 м. Обратную засыпку трубопроводов выполняют песчаной смесью с послойным уплотнением на высоту 0,3 м над трубами, окончательную засыпку - песчано-гравийной смесью.

Ввиду стесненных условий и сложившейся городской застройки в месте размещения трубопроводов канализации ближе 3 м от фундаментов здания их прокладка предусмотрена в гильзах. Стальную трубу (футляр), прокладываемую в земле, покрыть для защиты от почвенной коррозии изоляцией усиленного типа из битумно-полимерных или битумно-минеральных мастик толщиной слоя 9 мм. В процессе производства работ предусматривается выполнить подготовку территории к прокладке сети ливневой канализации и последующее благоустройство территории

Проектной документацией объекта «Реконструкция сети ливневой канализации, расположенной в районе многоквартирного дома № 19 по улице Достоевского в городе Мурманске» предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на исключение или значительное снижение последствий негативного воздействия на окружающую среду.

Организатором (органом, ответственным за организацию общественных обсуждений) проведения общественных обсуждений с населением и общественными организациями (объединениями) намечаемой деятельности, осуществляемой на территории города Мурманска и подлежащей экологической экспертизе по объекту, является комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (далее – Комитет), в соответствии с административным регламентом исполнения муниципальной услуги «Организация проведения общественных обсуждений с населением и общественными организациями (объединениями) о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой на территории города Мурманска и подлежащей экологической экспертизе», опубликованным на официальном сайте администрации города Мурманска www.citymurmansk.ru.

Форма проведения общественных обсуждений: ознакомление с материалами по объекту с предоставлением замечаний и предложений в письменной форме.

Ориентировочные сроки проведения общественных обсуждений:   
март – апрель 2021 года.

В течение 30 дней со дня опубликования данного объявления, письменные замечания и предложения будут приниматься:

- комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20, каб. 311   
с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 (кроме сб. и вс.),  
 e-mail: krgh@citymurmansk.ru, тел. 8(8152)45-10-39, факс 8(8152)45-76-24;

- ММКУ УКС: 183010, г. Мурманск, ул. Спортивная, д. 14, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (кроме сб. и вс.), e-mail: uksmurman@yandex.ru, тел. 8(8152)55-04-20, факс 8(815)55-04-21.

С материалами по объекту можно ознакомиться:

- в Комитете (ул. Профсоюзов, д. 20, каб. 311) с 9.00 до 17.30, перерыв   
с 13.00 до 14.00 (кроме сб. и вс.), в электронном виде по адресу: https://www.citymurmansk.ru/strukturnye\_podr/?itemid=249#descr;.